**附件**

**警务室微型消防站建造需要求**

1、警务室总长度为8米，宽度为6米，高3米，底部为混泥土加槽钢倒制而成，左为警务室，右为微型消防站，中间隔开，设门一个；

2、警务室、微型消防站外观用统一的标识;

3、配置警灯;

4、箱体采用耐酸碱、无毒素、无异味、自洁功能,新隔热保温环保一次性复合材料;

5、警务室的制造运用钢结构，为无缝拼接。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** | **单位** | **备注** |
| 1 | 警务室 | 48 | 平方 | 混泥土加钢结构 |
| 2 | 警灯，不干胶贴纸 | 1 | 项 | 　 |
| 3 | 地台硬底化 | 70 | 平方 | 　 |
| 4 | 警务室内混泥土 | 48 | 平方 | 　 |